|  |  |
| --- | --- |
| **AGENDA 21 - CNOSF** | ***Article 6.1***  ***Repérer et analyser les freins(…) et faciliter l’accès à la pratique par des mesures appropriées*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plus-value de l’action** | Economique |  | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 |
| Sociale |  | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 |
| Environnementale |  | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niveau territorial**  **(plusieurs possibles)** | 🗹 Club | 🗹Comité | 🗹Ligue | 🗹Fédération |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objectifs** | Permettre à chacun de pouvoir accéder au site facilement.  Lutter contre les discriminations.  Assurer l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux manifestations et aux lieux publics. | | | | |
| **Public(s) visé(s)** | Personnes à mobilité réduite | | | | |
| **Mise en œuvre (description)** | Temps passé, matériel nécessaire, ressources humaines,  **Volet social** :  Pour favoriser la venue des personnes en situation de handicap, il est indispensable qu’elles et leurs accompagnants soient rassurés sur les conditions dans lesquelles ils pourront participer à la manifestation.  Il est impératif de **faciliter l’accès à tous**, les services de la manifestation doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite (restauration, toilette, visibilité du terrain)  Pour ce faire, certains aménagements doivent être effectués dans le respect des réglementations en vigueur. (\*)  Ils concernent le bâtiment mais également le **parking**, les **allées**, la visibilité du terrain et des animations.  Prévoir un parking spécifique proche de l’entrée du site. Si les parkings sont éloignés du site de la manifestation, prévoir un accès spécifique aux véhicules des personnes à mobilité réduite.  La largeur minimale des allées est de 1,40m libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel.  Les cheminements seront si possibles réalisés sur un revêtement roulant (goudron, béton…).  Il faut également réserver des emplacements aux personnes en fauteuil et les identifier. Prévoir des aménagements pour que les personnes à mobilité réduite puissent profiter des **matchs** : emplacements en bord de terrain, plate-forme surélevée.  **Un panneau d’information** à l’entrée de la manifestation permettra de mentionner toutes les informations indispensables à l’accueil des personnes en situation de handicap :  - Plan général du site et de ses équipements  - Longueur et largeur de cheminement  - Plan du tracé  - Point particulier (parking, aire ou zone de repos, passage difficile)  - Numéro d’appel d’urgence  - Réglementation particulière  Les **panneaux d’information** ou autres indications doivent être situés de façon homogène sur le site et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,40m. | | | | |
| Obstacles rencontrés, solutions trouvées…  C:\Users\Nathalie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WOY9BBQE\MC900346317[1].wmf **Il semble nécessaire d’engager une personne en charge de ces aménagements spécifiques. La personne la plus à même de nous accompagner de manière optimale dans cette démarche appartient à une association spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap.** | | | | |
| **Partenaire(s) et aide(s) obtenue(s)** |  | | | | |
| **Partenaire(s) et aide(s) éventuelle(s)** |  | | | | |
| **Coût** | Absent | Abordable | Moyen | Cher | Très cher |
|  | | | | |
| **Indicateur(s) / Evaluation** | * Nombre de personnes en situation de handicap participant à l’évènement * Nombre et qualité des aménagements | | | | |
| **Pour plus de renseignements …** | Contact « personne ressource » | | | | |

**Détail des aménagements à respecter**

* **Rampe et ressaut :**

Pente < 5% : Tolérance pour les rampes de moins de 2 m : 8%.

Pour les rampes de moins de 50 cm. : 10%.

Pour les rampes longues, un palier de repos de 140 cm minimum doit être aménagé tous les 10 m.

Ressaut : hauteur < 2 cm

* **Porte :**

Large : 90 cm au moins

* **Marches d’escalier :**

Hauteur : < 16 cm

Profondeur : > 28 cm

* **Aire de rotation :**

Pour une circulation aisée, des aires de rotation de 150 cm de diamètre sont nécessaires.

* **Toilettes :**

Entrée : > 90 cm

Aire de rotation : > 150 cm

Barre d’appui obligatoire

* **Ascenseur :**

Largeur : > 100 cm

Profondeur : > 130 cm

Entrée : > 80 cm

***Sources : Association Jaccede, www.jaccede.com***